INTRODUZIONE A INTERNET

per studenti universitari

1-4: Spiegazione esercitazione

Dr. Giorgio F. Signorini

Dipartimento di Chimica

Università di Firenze

signo@chim.unifi.it

http://www.chim.unifi.it/~signo

4 febbraio 2010

Copyright . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 obiettivi e strumenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

INDIRIZZI E NOMI 4 strumenti per la traduzione di indirizzi in nomi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

COLLEGAMENTO 6 strumenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 ping . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

ROUTE 9 strumenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 traceroute. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 programmi in rete. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

TEMPO DI RISPOSTA E FLUSSO 13 misura del tempo di risposta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 misura del flusso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

Copyright

Questo materiale è distribuito sotto una licenza Creative Commons:

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/

2 / 15

obiettivi e strumenti Obiettivi:

1. verificare la corrispondenza tra indirizzi IP e nomi a domini 2. verificare se un host è collegato e se funge da server HTTP 3. esaminare il percorso (route) tra due host 4. misurare il tempo di risposta e la velocità di trasferimento dei dati tra due host Strumenti:

• comandi GNU/Linux • programmi accessibili via rete 3 / 15

INDIRIZZI E NOMI 4 / 15

strumenti per la traduzione di indirizzi in nomi 1. tradurre un nome in un indirizzo e v.v.

(a) con il comando host (b) usando programmi in rete:

http://centralops.net (funzione Domain Dossier) http://www.network-tools.com (funzione lookup) • notare che a volte se si traduce in nome in un indirizzo e poi v.v., si ottiene un nome diverso da quello di partenza: sono due nomi a cui corrisponde lo stesso indirizzo 2. sostituire l’indirizzo al nome in una URI 5 / 15

COLLEGAMENTO 6 / 15

strumenti Si può verificare se un host è collegato in rete usando: 1. il comando ping 2. programmi in rete 7 / 15 ping

• dando il comando ping seguito da un host

∘ si verifica se l’host è collegato ∘ si misura il tempo di risposta (andata e ritorno) a quell’host

# ping krusty.cineca.it PING krusty.cineca.it (130.186.1.52) from 150.217.154.21 : 64 bytes from 130.186.1.52: icmp_seq=0 ttl=57 time=2.091 msec 64 bytes from 130.186.1.52: icmp_seq=1 ttl=57 time=5.603 msec 64 bytes from 130.186.1.52: icmp_seq=2 ttl=57 time=5.424 msec 64 bytes from 130.186.1.52: icmp_seq=3 ttl=57 time=6.588 msec 64 bytes from 130.186.1.52: icmp_seq=4 ttl=57 time=14.736 msec 64 bytes from 130.186.1.52: icmp_seq=5 ttl=57 time=8.132 msec 64 bytes from 130.186.1.52: icmp_seq=6 ttl=57 time=15.947 msec

--- krusty.cineca.it ping statistics --- 7 packets transmitted, 7 packets received, 0% packet loss round-trip min/avg/max/mdev = 2.091/8.360/15.947/4.735 ms

• per interrompere il ping, si preme Ctrl-C

8 / 15

ROUTE 9 / 15

strumenti

Si può controllare il percorso tra due host usando:

1. il comando traceroute 2. programmi in rete (con funzionalità limitata)

10 / 15 traceroute

• con il comando traceroute si visualizzano anche tutti i salti intermedi, un salto per riga:

# traceroute 130.186.1.52 traceroute to 130.186.1.52 (130.186.1.52), 30 hops max, 38 byte packets 1 150.217.152.1 (150.217.152.1) 0.742 ms 0.394 ms 0.333 ms 2 switch-backbone.csiaf.unifi.it (150.217.248.25) 0.951 ms 0.925 ms 0.875 ms 3 switch-garr-sesto.unifi.it (150.217.252.251) 2.539 ms 1.553 ms 1.718 ms 4 rc-unifi1.fi.garr.net (193.206.136.85) 2.243 ms 3.027 ms 14.878 ms 5 rt-fi1-rt1-bo1.bo1.garr.net (193.206.141.13) 3.903 ms 3.827 ms 3.142 ms 6 rt1-bo1-ru-cineca.bo1.garr.net (193.206.128.138) 4.309 ms 3.370 ms 3.114 ms 7 krusty.cineca.it (130.186.1.52) 6.831 ms 5.565 ms 6.150 ms 8 krusty.cineca.it (130.186.1.52) 6.512 ms 4.921 ms 4.699 ms

• per ogni salto vengono misurati tre tempi

11 / 15

programmi in rete

I programmi in rete fanno vedere il percorso da quell’ host (non dal nostro!) a uno specificato:

• http://centralops.net (funzioni Ping e Traceroute o AnalyzePath) • http://www.network-tools.com (funzioni Ping e Trace)

12 / 15

TEMPO DI RISPOSTA E FLUSSO 13 / 15

misura del tempo di risposta • Con il comando ping si misura il tempo di risposta dal nostro host ad un altro e ritorno • ping stampa tempo minimo/medio/massimo 14 / 15

misura del flusso • Per misurare il flusso di trasferimento dati tra due host si trasferisce un file usando il comando wget URL dove URL è l’indirizzo di una risorsa su WWW:

# wget http://whitehouse.org --17:31:17-- http://whitehouse.org/ => ‘index.html.1’ Connecting to whitehouse.org:80... connected! HTTP request sent, awaiting response... 200 OK Length: 24,919 [text/html]

0K .......... .......... .... 100% @ 49.87 KB/s 17:31:18 (49.87 KB/s) - ‘index.html.1’ saved [24919/24919] 15 / 15